PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN QUIOSCO DE BEBIDAS EN EL PARQUE DE MORATALAZ (PARQUE “Z”) SITUADO EN EL CAMINO DE LOS VINATEROS, S/Nº 
1.- OBJETO.-
Las presentes condiciones tienen por objeto regular la concesión administrativa para la explotación de un quiosco de bebidas en el situado en el PARQUE DE MORATALAZ (PARQUE “Z”) EN EL CAMINO DE LOS VINATEROS, S/Nº.

2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE 
Las condiciones técnicas reguladas en este pliego son de obligado cumplimiento para todos los licitadores. 

2.1.- Características de las instalaciones: 

2.1.1.- El quiosco de bebidas está compuesto por una construcción fija, un recinto limitado por paramentos acristalados y una terraza para veladores: 

a) La construcción fija consta únicamente de un volumen único de Planta Baja y Sótano, con una superficie de 54 m2 en cada una de ellas, que hacen un total de 108 m2 construido. 

b) El quiosco podrá instalar una terraza de veladores de las siguientes dimensiones máximas de 12,60 m x 5,90 m. Con una superficie total de terraza 74,34 m2,y que permita seguir garantizando la libre circulación de peatones en el parque. Con estas dimensiones y de acuerdo con la ordenanza en vigor, se tendría un espacio disponible para 21 veladores compuesto de mesa y cuatro sillas.

c) Todos los elementos de mobiliario de terraza de veladores deberán estar homologados por el Ayuntamiento de Madrid (Departamento de Normalización y Homologación) y se cumplirán el resto de prescripciones de la Ordenanza Reguladora de Terrazas de Veladores y Quioscos de Hostelería.

d) El acceso y los recorridos interiores y exteriores del quiosco de bebidas deberán cumplir con las condiciones establecidas en la Ley 8/1993 de Promociones de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y su Reglamento de Desarrollo, Decreto 13/2007.

e) No se podrá colocar ningún equipo audiovisual ni de reproducción sonoro en los espacios e instalaciones de las terrazas.

f) La instalación deberá reunir las condiciones que el Reglamento Electrotécnico de baja Tensión establece en el MI:BT-027 para instalaciones en  locales mojados.

2.1.2.- El punto más alto de la cubierta (excepción hecha de los elementos ornamentales y remates), no supera los 3,5 metros de altura. 

2.1.3.- El quiosco de bebidas consta de la siguiente distribución:  

a) Zona de mostrador y atención al publico en planta baja. 

b) Aseos diferenciados para ambos sexos y cuarto de almacén en planta sótano

2.2.- Los materiales de acabado son: 

-
Muros de cerramiento de ladrillo y carpintería metálica. 

· Cubierta de teja plana color gris. 

Podrán disponerse asimismo, cierres metálicos enrollables a efectos de seguridad. 

En todo caso el proyecto de explotación debe ser sumamente cuidadoso con el medio ambiente característico del parque, asimismo, se respetará al máximo el arbolado y ajardinamiento existentes, el mobiliario urbano, las aceras y los pasos de viandantes. 

Será de estricta responsabilidad del concesionario cualquier daño que como consecuencia de la explotación del quiosco de bebidas pudieran sufrir estos elementos. 

2.3.- En el interior del local deberán respetarse las siguientes prescripciones: 

a) 
Los materiales serán los idóneos para la actividad de quiosco de bebidas de fácil limpieza y desinfección, en ningún caso susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones y de textura lisa e impermeable. Los materiales y decoraciones empleados no producirán por efecto de la temperatura gases tóxicos, venenosos o corrosivos. 

b) 
En la zona trasera de la barra del bar queda expresamente prohibida la tarima. 

c) Los escaparates, estanterías, mostradores, etc., y elementos de decoración, no adosados al piso, dispondrán de un mínimo de 15 cms. desde el nivel del piso, que permita su limpieza. 

d) El pavimento inclinado de la cocina, dispondrá de sumideros con desagües de sifón y rejilla, antiinsectos y antiroedores. Dispondrá de lavabos de pedal a la entrada, así como de rejillas en ventanas y aparatos contra insectos. Las lámparas estarán protegidas con rejilla. 

e) 
En almacenes se dispondrá también de sumideros. Se mantendrán adecuadas condiciones de temperatura y humedad. 

2.4.- Acometidas: El quiosco merendero dispone de acometida independiente subterránea de agua, luz y alcantarillado, que será por cuenta del concesionario, quien deberá solicitar la información necesaria de las correspondientes compañías suministradoras de servicios. 

2.5.- Homologaciones. Los elementos de mobiliario al servicio de la instalación deberán pertenecer a tipos previamente homologados de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano de 1 de marzo de 1985. 

2.6.- Publicidad: Se prohíbe la publicidad en los elementos de mobiliario urbano instalados en las terrazas de veladores. 

No se admite publicidad sobre los toldos, con la única excepción del logotipo y denominación del establecimiento hasta un máximo de 0,60 x 0,20 metros en los toldos y de 0,20 x 0,20 en las sombrillas.  

2.7.- La rotulación que se proponga con el nombre comercial del establecimiento deberá integrarse en el diseño de conjunto. Dicha rotulación no excederá de 1,00 m2 de superficie y 0,60 cm. de altura y deberá situarse por debajo del voladizo. 


2.8.- Posibles modificaciones en la instalación objeto de la concesión: 
1º.- Construcción de acera perimetral al quiosco, con adoquín prefabricado de                                                       

                               Hormigón


2º.- Pintado de los parámetros verticales

El quiosco podrá instalar una terraza de veladores de las siguientes dimensiones, como máximo 12,60 mts X 5,90 mts, con una superficie total de la terraza de 74,34 m2, para seguir garantizando la libre circulación de peatones en el parque.

Con esas dimensiones y de acuerdo con la Ordenanza de Terrazas de Veladores en vigor, se tendría un espacio disponible para 21 veladores compuesto de mesa y 4 sillas.

Posibles modificaciones en el acceso a la instalación objeto de la concesión


            1º.- Acceso al Quiosco desde el CAMINO DE LOS VINATEROS.

            2º.- Zona de la Terraza de Veladores pavimentada con adoquín

El quiosco como edificio publico deberá garantizar el uso de aseos públicos, de acuerdo con el Decreto 13/2007 de la Comunidad de Madrid “Reglamento Técnico de desarrollo en materia de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas”.

3.- CONDICIONES DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
3.1. Horario: El horario de funcionamiento será hasta la una hora los lunes, martes, miércoles, jueves y domingos y hasta las dos y treinta horas los viernes, sábados y vísperas de festivo durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de octubre. El resto del año será hasta las veintitrés horas. El horario de inicio no podrá ser anterior a las diez horas. 

3.2.- Limpieza, higiene y ornato: el titular de la concesión deberá mantener las instalaciones y cada uno de los elementos que las componen en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. 

A tales efectos están obligados a disponer de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que puedan ensuciar el espacio público, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. 

3.3.- Condiciones higiénico-sanitarias y de consumo: Serán aplicables a las instalaciones las disposiciones contenidas en la normativa general reguladora de las condiciones higiénico-sanitarias y de protección de los consumidores y usuarios. 

4.- CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA TERRAZA Y SU MOBILIARIO. 
La superficie de la terraza no podrá exceder de 74,34 m2. según lo dispuesto en la autorización concedida en expte. 115/2007/04611. 

Los elementos de mobiliario urbano que se instalen estarán sujetos a las prescripciones siguientes: 

No podrá colocarse en suelo público mobiliario, elementos decorativos o revestimiento de suelos que no estén expresamente autorizados en la concesión administrativa que se formalice. 

El módulo tipo de velador lo constituye una mesa y cuatro sillas enfrentadas dos a dos. Para mesas cuadradas o redondas de lado o diámetro inferior a 0,80 metros se considerará una superficie de ocupación teórica por cada velador de 1.80 x 1.80 metros cuadrados. Si la mesa tuviese lado o diámetro superior a 0,8 metros, la superficie se aumentará lo correspondiente al exceso.  

Cuando el espacio permita la implantación de más de una fila de veladores, podrán disponerse como mejor convenga siempre que se permita el fácil acceso a todas las mesas y sillas para lo cual se establecerá un pasillo intermedio que permitirá el acceso de los camareros a las mesas, dicho pasillo tendrá una longitud igual a la de la fila menor y un ancho de 0,50 m., la superficie ocupada por el pasillo se contabilizará dentro de la superficie de ocupación de la terraza. 

Los toldos serán de material textil, lisos y de colores acordes con el entorno y tendrán siempre posibilidad de ser recogidos mediante fácil maniobra. Queda prohibido el cerramiento de las superficies verticales del perímetro de los mismos.  

La altura mínima de su estructura será 2,20 metros y la máxima 3,5 metros.  

Los toldos podrán sujetarse mediante sistemas que se apoyen en el pavimento pero en ningún caso podrán anclarse. 

Cuando se disponga instalación eléctrica de alumbrado para la terraza, deberá reunir las condiciones que el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión establece en la MI.BT-027 para instalaciones en locales mojados. Los conductores quedarán fuera del alcance de cualquier persona, no pudiendo discurrir sobre las aceras ni utilizar el arbolado o el mobiliario urbano como soporte de los mismos. En ningún caso los focos producirán deslumbramiento u otras molestias a los vecinos viandantes o vehículos. Esta instalación deberá ser revisada anualmente por un instalador autorizado que emitirá el correspondiente boletín de conformidad.  

La utilización de los servicios públicos no se verá obstaculizada, debiendo dejarse completamente libres para su utilización inmediata, si fuera preciso los siguientes elementos: 

- Las bocas de metro, las paradas de transporte público regularmente establecidas y los pasos de peatones en toda su longitud más 3 metros a cada lado de los mismo, como mínimo.  

Las salidas de emergencia en más dos metros a cada lado de las mismas. 

5.- PROHIBICIONES 
5.1.- Queda prohibida la instalación en la terraza de veladores de máquinas expendedoras automáticas, recreativas, de juegos de azar, billares, futbolines o cualquier otra de características análogas. 


5.2.- Quedan terminantemente prohibidas las actuaciones  en directo, así como  la instalación de equipos audiovisuales o la emisión de audio o vídeo en los espacios e instalaciones de la terraza.

5.3.- Por razones de estética e higiene no se permitirá almacenar o apilar productos, materiales o residuos propios de la actividad junto a las terrazas ni fuera de la instalación fija.                                                                                                      

6.- EVALUACIÓN AMBIENTAL 


Al ser una actividad sometida al procedimiento de evaluación ambiental de actividades, los licitadores deberán presentar una memoria ambiental detallada de la actividad o propyecto que contenga al menos:

a) La localización y descripción de las instalaciones, procesos productivos, materias primas y auxiliares utilizadas, energía consumida, caudales de abastecimiento de agua y productos y subproductos obtenidos.  

b) La composición de las emisiones gaseosas, de los vertidos y de los residuos producidos por la actividad, con indicación de las cantidades estimadas de cada uno de ellos y su destino, así como los niveles de presión sonora y vibraciones emitidos. Las técnicas propuestas de prevención, reducción y sistemas de control de emisiones, vertidos y residuos.  

c) El grado de alteración del medio ambiente de la zona afectada, con carácter previo al inicio de la actividad (estado preoperacional) y evolución previsible de las condiciones ambientales durante todas las fases del proyecto o actividad: construcción, explotación o desarrollo de la actividad, cese de la misma y desmantelamiento de las instalaciones. Las técnicas de restauración del medio afectado por la actividad y programa de seguimiento del área restaurada.  

d) Las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de implantación de la actividad, detallando, en especial, las referentes a usos permitidos y prohibidos, condiciones de uso y cualesquiera otras que pudieran tener relación con la actuación.

f) Cualquier otra información que resulte relevante para la evaluación de la actividad desde el punto de vista ambiental. 

8.- DERECHOS Y DEBERES. 
7.1.- Serán derechos del concesionario: 

a)  Ejercer la actividad en los términos de la respectiva concesión, con sujeción a las prescripciones establecidas en los presentes pliegos y en los de cláusulas administrativas particulares y demás preceptos legales aplicables. 

b) En el supuesto de que el Ayuntamiento haga uso de la facultad de dejar sin efecto la concesión por motivos de interés público, el concesionario tendrá derecho a indemnización equivalente al coste de las instalaciones no amortizadas en la parte que proporcionalmente reste para finalizar el periodo de duración de la concesión.

c) Percibir los precios de los artículos a la venta, los cuales deberán estar autorizados por el órganos de la Comunidad de Madrid que asuma esta competencia. 

7.2.- Serán obligaciones del concesionario: 

a) Explotar de forma directa las instalaciones objeto de la concesión, sin que pueda subrogar en ésta ninguna persona, ni arrendar, subarrendar o ceder, directa o indirectamente, en todo o en parte, las instalaciones. Será por cuenta del concesionario todo el material necesario para la explotación del negocio, así como el abono de los suministros pertinentes, cualquiera que sea su naturaleza. 

b) 
Prestar el servicio de manera regular y continuada durante el horario habitual para este tipo de establecimientos. El establecimiento deberá estar abierto al público durante todo el año, no pudiendo cerrar más de un mes al año sin autorización del concejal Presidente del Distrito de Moratalaz. 

c) Responder del buen orden de la prestación de la actividad garantizando a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en cu caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. 

d) Mantener durante todo el periodo de la concesión las instalaciones y los bienes de dominio público ocupados en perfecto estado de limpieza, higiene, seguridad y ornato. Los gastos producidos por las reparaciones necesarias para el cumplimiento de esta obligación, bien se ejecuten a iniciativa del concesionario o del Ayuntamiento de Madrid, correrán única y exclusivamente por cuenta del concesionario. 

e) 
Efectuar a su costa al término de la concesión, cualquiera que sea su causa, cuantas correcciones, reparaciones y sustituciones sean necesarias para que el Ayuntamiento reciba las instalaciones y los bienes de dominio público ocupados en perfectas condiciones de uso. Dichas actuaciones deberán ejecutarse dentro de los 30 días anteriores a la finalización de la concesión por el trascurso de su vigencia o entro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución en los restantes supuestos de extinción de la concesión. 

f) 
Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo de la actividad, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.  

g) La utilización de aparatos de reproducción de sonido no excederá de las 24 horas, respetando en todo caso, los niveles de perturbación por ruidos establecidos en la ordenanza Reguladora de Protección del Medio Ambiente Urbano. 

h) Colocar y mantener en lugar visible la lista de precios, título habilitante para el ejercicio de la actividad y disponer de las correspondientes hojas de reclamaciones. 

i)
Prestar el servicio en las debidas condiciones higiénico sanitarias. 

j)
Destinar los bienes objeto de la concesión a los fines para los que hayan sido concedidos. 

k) Abstenerse de colocar publicidad en las instalaciones, salvo en los lugares y condiciones establecidos en este pliego. 

l) Cumplir con la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, sobre Prevención de riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por real Decreto 39/1997 de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

m) Estar al corriente de sus deberes fiscales con el Estado, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento. 

n) Satisfacer al Ayuntamiento de Madrid cuantos derechos, contribuciones, arbitrios y exacciones que en general correspondan por la explotación de la actividad a que la concesión se refiere. 

o) Tratar a los usuarios, tanto el concesionario como sus empleados, con la máxima corrección. 

p) Será responsabilidad del concesionario la presentación y trámite de cuanta documentación sea necesaria para adecuar la prestación del servicio a las exigencias normativas a que hubiere lugar y para las cuales sea requerido por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid o los Servicios Municipales. 

q) Proteger el dominio público que queda vinculado a la concesión, en especial preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo. 

VIGILANCIA DE LOS BIENES

A partir del momento de la ocupación y hasta la extinción de la concesión, el concesionario responderá de la vigilancia del recinto y de los bienes que se hallen en los mismos, debiendo dar cuenta inmediata a la Administración de cualquier incidencia que a este respecto se produzca.





Madrid a 22 de diciembre de 2008



EL JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO



Fdo.: Francisco José Rubio González.
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